Приложение № 1 к приказу МЗТСЗ

 № 1534\_ от \_\_27.12.2018\_

**ОБЩИЙ ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ № SSM-1**

**для государственного контроля**

**в области охраны здоровья и безопасности труда**

**I. Компетентный орган в области безопасности на рабочем месте, распорядившийся о проведении контроля:**

**Административный орган „НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ”**

 **MD-2009, mun. Chişinău, str. M. Kogălniceanu, 63 Republica Moldova, tel/fax: (+373 22) 26-46-40, 29-47-30**

e-mail: info@ansa.gov.md web: [www.ansa.gov.md](http://www.ansa.gov.md)

**II. Фамилия, имя и должность инспекторов, осуществляющих контроль:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**III. Лицо и объект, подлежащие контролю:**

Наименование/имя проверяемого лица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Юридический адрес, фискальный код\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имя и фамилия руководителя проверяемого лица /его представителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Структурное/функциональное подразделение, подлежащее контролю (наименование) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Местонахождение структурного/функционального подразделения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Прочие сведения, характерные для данного подразделения (по обстоятельствам) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**IV. Сведения о проверяемом лице, необходимые для оценки риска[[1]](#footnote-1):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Критерий[[2]](#footnote-2)** | **Текущая информация** *(имеющаяся у органа на дату инициирования контроля)* | **Степень риска** | **Действительная текущая информация** *(отметить, если необходимо)* | **Пересмотренная в ходе контроля информация** *(заполнить, если необходимо)* |
| Сфера хозяйственной деятельности |  |  |  |  |
| Количество работников (R2); |  |  |  |  |
| Наличие несчастных случаев на производстве |  |  |  |  |

**V. Перечень вопросов:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вопросы** | **Ссылка на правовую норму** | **Соответствие** | **Комментарий** | **Весомость риска** |
| **Да**  | **Нет** | **Н/п** |
|  | Существует ли на предприятии хотя бы один из нижеперечисленных способов обеспечения организации деятельности по защите и предупреждению:* путем возложения на руководителя обязанностей назначенного работника;
* путем назначения одного или нескольких работников для осуществления деятельности по защите и предупреждению;
* путем создания внутренней службы защиты и предупреждения;
* путем обращения к внешним службам защиты и предупреждения?
 | часть (8), (10) ст. 11 Закона № 186/2008;п. 3 Положения о порядке организации деятельности по защите работников на рабочем месте и предупреждению профессиональных рисков, утвержденного ПП № 95/2009 |  |  |  |  | 20 |
|  | В случае способа организации деятельности по защите и предупреждению путем назначения одного или нескольких работников для осуществления деятельности по защите и предупреждению: |  |  |  |  |  |  |
| * 1. назначенные работники окончили учебные курсы в области охраны здоровья и безопасности труда и имеют необходимые средства?
 | лит. а) часть (7) ст. 11 Закона № 186/2008. |  |  |  |  | 20 |
| * 1. назначенные работники обеспечены надлежащими средствами и располагают необходимым временем для осуществления деятельности по защите и предупреждению?
 | часть (3), лит. а) части (7) ст. 11 Закона № 186/2008. |  |  |  |  | 10 |
|  | Было ли проведено обучение руководителя предприятия, руководителей рабочих мест, специалистов и представителей работников в области охраны здоровья и безопасности труда? | ст. 17 Закона № 186/2008;Пп. 72, 73 Положения о порядке организации деятельности по защите работников на рабочем месте и предупреждению профессиональных рисков, утвержденного ПП № 95/2009 |  |  |  |  | 15 |
|  | Была ли выполнена оценка профессиональных рисков на предприятии? | лит. а) часть (1) ст. 13 Закона № 186/2008 |  |  |  |  | 20 |
|  | Существует ли на предприятии обновленный ежегодный план защиты и предупреждения, если характер и степень профессионального риска требуют наличия такого плана? | лит. f) ст. 13 Закона № 186/2008;  |  |  |  |  | 15 |
|  | В случае наличия плана защиты и предупреждения, выполняется ли он соответствующим образом? | лит. f) ст. 13 Закона № 186/2008;  |  |  |  |  | 15 |
|  | Установлены ли полномочия и ответственность работников в области охраны здоровья и безопасности труда, согласно рабочим постам или выполняемым функциям? | лит. g) ст. 13 Закона № 186/2008  |  |  |  |  | 8 |
|  | Проводится ли проверка знания и применения всеми работниками мер, предусмотренных планом защиты и предупреждения, а также их полномочий и ответственности в области охраны здоровья и безопасности труда? | лит. i) ст. 13 Закона № 186/2008;  |  |  |  |  | 6 |
|  | Обеспечивается ли прием на работу только тех лиц, которые прошли медицинский осмотр и, по обстоятельствам, психологическое тестирование способностей? | лит. l) ст. 13 Закона № 186-XVI/2008; |  |  |  |  | 10 |
|  | Обеспечивается ли проведение периодического медицинского осмотра и, по обстоятельствам, периодического психологического тестирования работников? | лит. m) ст.13 Закона № 186-XVI/2008; |  |  |  |  | 10 |
|  | Обеспечивается ли разработка и, при необходимости, обновление инструкций по охране здоровья и безопасности труда для всех занятий и работ, которые соответствовали бы особенностям осуществляемых видов деятельности и рабочих мест/рабочих постов? | лит. h) ст. 13 Закона № 186/2008;  |  |  |  |  | 15 |
|  | Все ли работники обеспечены инструкциями по охране здоровья и безопасности труда, включая инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, а также необходимыми материалами для информирования и обучения работников в области охраны здоровья и безопасности труда (книги, брошюры, справочники, плакаты, фильмы и т.д.)? | лит. i) часть (3) ст. 10 и лит. j) ст. 13 Закона № 186/2008;  |  |  |  |  | 10 |
|  | Обеспечивается ли при приеме на работу соответствующая подготовка в области охраны здоровья и безопасности труда, согласно п. 47 Положения о порядке организации деятельности по защите работников на рабочем месте и предупреждению профессиональных рисков, утвержденного ПП № 95/2009? | часть (1) ст. 10, ст. 17 Закона № 186/2008; подпункт 9) п. 4, пп. 47, 49-52, 55, 58-75 Положения о порядке организации деятельности по защите работников на рабочем месте и предупреждению профессиональных рисков, утвержденного ПП № 95/2009; |  |  |  |  | 15 |
| Обеспечивается ли соответствующая периодическая подготовка в области охраны здоровья и безопасности труда, согласно пп. 49-52, 55, 58-75 Положения о порядке организации деятельности по защите работников на рабочем месте и предупреждению профессиональных рисков, утвержденного ПП № 95/2009? |  |  |  |  | 15 |
|  | Проводится ли проверка работников на предмет знания информации и инструкций в области охраны здоровья и безопасности труда? | лит. i) ст. 13 Закона № 186/2008; |  |  |  |  | 10 |
|  | Ведется ли учет зон повышенного профессионального и особого риска? | лит. n) ст. 13 Закона № 186/2008; |  |  |  |  | 10 |
|  | Приняты ли соответствующие меры для обеспечения доступа к зонам повышенного и особого риска только тех работников, которые прошли надлежащий инструктаж по охране здоровья и безопасности труда? | лит. e) часть (4) ст. 10 Закона № 186/2008; |  |  |  |  | 10 |
|  | Обеспечено ли бесперебойное надлежащее функционирование систем и устройств защиты, контрольно-измерительной аппаратуры, а также установок по улавливанию, удержанию и обезвреживанию вредных веществ, выделяемых в ходе технологических процессов? | лит. o) ст. 13 Закона № 186/2008; |  |  |  |  | 20 |
|  | Обеспечиваются ли работники предприятия бесплатными средствами индивидуальной защиты, согласно потребностям в оснащении, или, по обстоятельствам, новыми средствами индивидуальной защиты в случае их износа или потери защитных свойств? | лит. v) и x) ст. 13 Закона № 186/2008;  |  |  |  |  | 15 |
|  | Обеспечены ли работники предприятия безопасным рабочим оборудованием? | лит. u) ст. 13 Закона № 186/2008; |  |  |  |  | 15 |
|  | Обеспечено ли уведомление, расследование и составление отчетности о несчастных случаях на производстве, имевших место на предприятии, надлежащим образом и в установленные сроки? | лит. p) ст. 13 Закона № 186/2008; |  |  |  |  | 20 |
|  | Ведется ли учет несчастных случаев на производстве, которые приводят к потере трудоспособности работника на срок более трех дней? | лит. c) ст. 13 Закона № 186/2008; пп. 32–35 Положения о порядке расследования несчастных случаев на производстве, утвержденного ПП № 1361/2005; |  |  |  |  | 10 |
|  | Оснащены ли рабочие места медицинскими аптечками для оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве? | подп. 19) п. 4 Положения о порядке организации деятельности по защите работников на рабочем месте и предупреждению профессиональных рисков, утвержденного ПП № 95/2009 |  |  |  |  | 15 |
|  | Ввиду серьезной и непосредственной угрозы возникновения несчастного случая: | лит. a), b) и c) часть 2) п. 82 Положения о порядке организации деятельности по защите работников на рабочем месте и предупреждению профессиональных рисков, утвержденного ПП № 95/2009 |  |  |  |  |  |
| 15.1) был ли разработан план эвакуации работников? |  |  |  |  | 10 |
| 15.2) вывешен ли план эвакуации работников на видном месте? |  |  |  |  | 10 |
| 15.3) была ли организована подготовка работников к применению плана эвакуации работников и проверка усвоенных знаний? |
|  |  |  |  | 7 |
|  | Были ли назначены работники, владеющие необходимыми навыками устранения серьезной и непосредственной угрозы в случае возникновения таковой, прошли ли они обучение и были ли оснащены техническими средствами, необходимыми для вмешательства с целью устранения серьезной и непосредственной угрозы?  | лит. a), b) и c) часть 2) п. 82 Положения о порядке организации деятельности по защите работников на рабочем месте и предупреждению профессиональных рисков, утвержденного ПП № 95/2009 |  |  |  |  | 10 |
|  | Ведется ли учет зон повышенного профессионального и особого риска? | лит. n) ст. 13 Закона № 186/2008;подп. 12) п. 4, п. 84 Положения о порядке организации деятельности по защите работников на рабочем месте и предупреждению профессиональных рисков, утвержденного ПП № 95/2009 |  |  |  |  | 10 |
|  | 1. Доводятся ли до сведения руководителей рабочих мест и работников, осуществляющих деятельность в зонах повышенного профессионального и особого риска, меры по предупреждению, установленные по результатам оценки рисков этих зон?
 | п. 85 Положения о порядке организации деятельности по защите работников на рабочем месте и предупреждению профессиональных рисков, утвержденного ПП № 95/2009 |  |  |  |  | 10 |
|  | Взял ли на себя руководитель обязанность работника, обученного оказывать первую помощь в случае возникновения несчастных случаев на производстве наличие персонала? | часть 10) ст. 11 Закона № 186/2008 |  |  |  |  | 10 |
|  | Приняты ли соответствующие меры для обеспечения доступа к зонам повышенного и особого риска только тех работников, которые прошли надлежащий инструктаж по охране здоровья и безопасности труда? | лит. e) часть (4) ст. 10 Закона № 186/2008 |  |  |  |  | 10 |
|  | Установлены ли зоны, требующие применения сигнализации в целях охраны здоровья и безопасности труда? Какие виды сигнализации используются? | подп. 13) п. 4 Положения о порядке организации деятельности по защите работников на рабочем месте и предупреждению профессиональных рисков, утвержденного ПП № 95/2009 |  |  |  |  | 10 |
|  | Обеспечивается ли принятие мер, предписанных инспекторами труда в рамках контрольных посещений предприятия и расследований несчастных случаев на производстве? | подп. 20) п. 4 Положения о порядке организации деятельности по защите работников на рабочем месте и предупреждению профессиональных рисков, утвержденного ПП № 95/2009 |  |  |  |  | 15 |
|  | Обеспечено ли бесперебойное надлежащее функционирование систем и устройств защиты, контрольно-измерительной аппаратуры, а также установок по улавливанию, удержанию и обезвреживанию вредных веществ, выделяемых в ходе технологических процессов? | лит. o) ст. 13 Закона № 186/2008подп. 14) п. 4 Положения о порядке организации деятельности по защите работников на рабочем месте и предупреждению профессиональных рисков, утвержденного ПП № 95/2009 |  |  |  |  | 10 |
|  | Соответствуют ли строение и прочность зданий, в которых размещаются рабочие места, характеру их использования? | п. 2 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 10 |
|  | Обеспечивает ли способ проектирования и строительства электрических установок недопущение опасности поражения электрическим током, возгорания или взрыва? | п. 3 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 15 |
|  | Обеспечена ли защита работников от риска несчастного случая в результате прямого и/или косвенного прикосновения к электрическим установкам или источникам питания? | п. 4 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 20 |
|  | Были ли приняты во внимание номинальное напряжение, влияние внешних условий и квалификация работников, имеющих доступ к составным элементам электрической установки, при проектировании, строительстве и выборе материалов и средств защиты? | п. 5 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 10 |
|  | Соответствует ли количество, расположение и размеры аварийных путей и выходов порядку использования рабочего оборудования, площади рабочих мест, а также максимально возможному количеству присутствующих лиц?  | п. 8 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 10 |
|  | Открываются ли наружу двери аварийного выхода? | п. 9 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 8 |
|  | Двери аварийного выхода не выполнены в виде раздвижных или поворотных дверей?  | п. 10 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 8 |
|  | Двери аварийного выхода могут быть легко и быстро открыты любым человеком, у которого могла бы возникнуть потребность открыть их в случае аварийной ситуации? | п. 11 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 10 |
|  | Обозначены ли соответствующими сигнальными указателями специфические аварийные пути и выходы, а также основные внутренние транспортные пути на территории предприятия (транспортные пути, ведущие к фиксированным рабочим постам), транспортные пути, используемые для текущего технического обслуживания и контроля установок предприятия и погрузочных зон? | п. 12, п. 89 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010п. 5, п. 7 Минимальных требований к указателям, обозначающим препятствия и опасные местонахождения, а также направления движения, утвержденных ПП № 918/2013п. 14 Общих минимальных требований к указательным табличкам, утвержденных ПП № 918/2013 |  |  |  |  | 10 |
|  | Аварийные пути и выходы, пути сообщения и двери, обеспечивающие доступ к ним, основные внутренние транспортные пути на территории предприятия (транспортные пути, ведущие к фиксированным рабочим постам), транспортные пути, используемые для текущего технического обслуживания и контроля установок предприятия и погрузочных зон, освобождены от каких-либо помех, доступны в любой момент и могут быть без затруднения использованы в любое время?  | пп. 6, 13, 89 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 10 |
|  | В случае сбоя в электроснабжении предусмотрено ли аварийное освещение достаточной интенсивности, но не менее 20 лк, для:* аварийных путей и выходов, требующих освещения;
* основных внутренних транспортных путей на территории предприятия (транспортных путей, ведущих к фиксированным рабочим постам);
* транспортных путей, используемых для текущего обслуживания и контроля установок предприятия и погрузочных зон?
 | пп. 14, 89 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 8 |
|  | Оснащены ли рабочие места соответствующими устройствами пожаротушения, детекторами возгорания и системами сигнализации? | п. 15 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 10 |
|  | Обозначены ли соответствующим образом неавтоматические устройства пожаротушения? | п. 17 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010п. 12 Общих минимальных требований в отношении указателей охраны здоровья и безопасности на рабочем месте, утвержденных ПП № 918/2013п. 15 Общих минимальных требований к указательным табличкам, утвержденных ПП № 918/2013 |  |  |  |  | 10 |
|  | Обеспечены ли достаточным количеством свежего воздуха рабочие места, расположенные в закрытых пространствах?  | п. 18 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 10 |
|  | В случае использования системы принудительной вентиляции, постоянно ли она поддерживается в рабочем состоянии? | п. 19 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 10 |
|  | Оснащена ли установка принудительной вентиляции системой контроля, способной сигнализировать о любых функциональных сбоях? | п. 20 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 6 |
|  | Обеспечена ли защита работников от воздействия воздушных потоков, создаваемых системами механической вентиляции или кондиционирования воздуха?  | п. 21 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 6 |
|  | В течение рабочего времени температура в помещениях, где расположены рабочие места, подходит для организма человека, учитывая используемые методы работы и физические требования к работникам, в соответствии с таблицами №№ 1-3 в приложении № 2 к Минимальным требования по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденным ПП № 353/2010?  | п. 23 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 15 |
|  | Рабочие места обеспечены достаточным естественным освещением и/или оборудованы приборами надлежащего искусственного освещения для охраны здоровья и безопасности работников, согласно приложению № 3 к Минимальным требованиям по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010? | п. 21 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 15 |
|  | Осветительные установки в помещениях, в которых расположены рабочие места, а также на маршрутах передвижения, исключают для работников риск несчастных случаев, обусловленных предусмотренным типом освещения? | п. 25 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 10 |
|  | Полы на местах работы не имеют опасных выпуклостей, отверстий или наклонов, и являются неподвижными, устойчивыми и нескользкими? | п. 26 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 10 |
|  | Прозрачные или полупрозрачные стены, стеклянные перегородки в помещениях, в которых расположены рабочие места, или вблизи рабочих мест и маршрутов передвижения, четко обозначены и изготовлены из прочного материала или отгорожены от этих рабочих мест и маршрутов передвижения таким образом, чтобы исключить возможное столкновение работников с этими стенами и получение травм осколками стекла? | п. 32 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 6 |
|  | Есть ли у работников возможность безопасного открытия, закрытия, регулировки или закрепления окон, потолочных люков и вентиляторов? | п. 34 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 6 |
|  | Окна, потолочные люки и вентиляторы в открытом положении не представляют опасности для работников? |  |  |  |  | 6 |
|  | Возможна ли очистка окон и потолочных люков без профессионального риска для работников, выполняющих эту работу, либо для работников, находящихся в здании или возле него? | п. 35 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 6 |
|  | Прозрачные двери обозначены соответствующим образом на уровне глаз?  | п. 37 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 6 |
|  | Самозакрывающиеся двери и ворота выполнены из прозрачных материалов или имеют прозрачные панели? | п. 38 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 6 |
|  | Защищены ли от разрушения прозрачные или полупрозрачные поверхности дверей и ворот, если они изготовлены из непрочного материала и в случае их разрушения существует опасность ранения работников? | п. 39 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 8 |
|  | Оборудованы ли раздвижные двери и ворота защитным устройством, которое не дает им сойти с рельсов и упасть? | п. 40 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 6 |
|  | Снабжены ли подъемные двери и ворота защитным механизмом, предотвращающим их падение? | п. 41 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 10 |
|  | Обозначены ли соответствующим образом двери и ворота, расположенные вдоль эвакуационных путей? | п. 42 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 6 |
|  | Обеспечена ли возможность в любое время и без посторонней помощи открывать и фиксировать двери и ворота изнутри? | п. 43 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 6 |
|  | Предусмотрены ли двери для пешеходов в непосредственной близости от любых ворот, предназначенных, в основном, для проезда транспортных средств, если использование этих ворот пешеходами представляет опасность получения травмы? | п. 44 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 10 |
|  | Двери для пешеходов четко обозначены и постоянно открыты? | п. 45 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 6 |
|  | Функционируют ли механические двери и ворота таким образом, чтобы не подвергать работников какому-либо риску получения травмы? | п. 46 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 10 |
|  | Оснащены ли механические двери и ворота легко опознаваемыми и доступными устройствами аварийного останова, и могут ли они быть открыты вручную, если не оснащены устройствами автоматического открывания на случай прекращения подачи электроэнергии? | п. 47 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 8 |
|  | Если на путях передвижения используются транспортные средства, предусмотрено ли для пешеходов минимальное безопасное расстояние шириной не менее 1 м? | п. 50 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 15 |
|  | Расположены ли пути передвижения транспортных средств на достаточном, но не менее 1,5 м, расстоянии, обеспечивающим безопасность пешеходов, от дверей, ворот, пешеходных дорожек, коридоров и лестниц? | п. 51 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 10 |
|  | Четко ли обозначены маршруты передвижения, если установленное в помещениях рабочее оборудование и его использование требуют обеспечения защиты работников? | п. 52 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010п. 15 Общих минимальных требований в отношении указателей охраны здоровья и безопасности на рабочем месте, утвержденных ПП № 918/2013 |  |  |  |  | 10 |
|  | Оборудованы ли опасные зоны рабочих мест, в которых, с учетом характера деятельности, существует риск падения работника или предметов, устройствами, препятствующими проникновение в эти зоны работников без права допуска? | п. 53Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 10 |
|  | Обозначены ли опасные зоны четким и должным образом? | п. 55 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 10 |
|  | Оснащены ли эскалаторы и транспортеры необходимыми устройствами защиты, а также доступными и легко распознаваемыми устройствами экстренного останова? | п. 57 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 15 |
|  | Соответствуют ли погрузочные причалы и рампы размерам транспортируемых грузов?  | п. 58 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 15 |
|  | Имеют ли погрузочные причалы по одному выходу с каждого края? | п. 59 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 10 |
|  | Достаточно ли надежны погрузочные рампы, чтобы не допустить падения работников? | п. 60 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 15 |
|  | Являются ли достаточными размеры помещений (площадь, высота) и объем воздуха в них, согласно приложению № 4 к Минимальным требованиям по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденным ПП № 353/2010, чтобы работники имели возможность выполнять свои трудовые обязанности без риска для своей безопасности, здоровья или комфорта?  | п. 61 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 20 |
|  | Если работники должны быть обеспечены помещениями для отдыха: |  |  |  |  |  | 10 |
| 1) есть ли легкодоступные помещения для отдыха?  | п. 63 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |
| 2) оборудованы ли помещения для отдыха необходимым количеством столов и стульев со спинками согласно количеству работников? | п. 64 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 8 |
| 3) если в течение рабочего времени происходят регулярные и частые перерывы и отсутствуют помещения для отдыха, предусмотрены ли другие помещения, в которых работники могли бы находиться во время таких перерывов? | п. 66 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 6 |
| 1. есть ли у беременных женщин и кормящих матерей возможность отдыхать в лежачем положении в соответствующих условиях?
 | п. 67 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 10 |
|  | Имеют ли работники доступ к раздевалкам в тех случаях, когда предусмотрена необходимость наличия раздевалок (если работники должны носить специальную рабочую одежду, и если по состоянию здоровья или в силу соблюдения норм приличий, от работников нельзя требовать, чтобы они переодевались в другом помещении)?  | п. 68 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 8 |
|  | Являются ли предоставленные работникам раздевалки легкодоступными и достаточно вместительными, и укомплектованы ли они скамейками? | п. 69 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 6 |
|  | Оборудованы ли предоставленные работникам раздевалки соответствующими приспособлениями, позволяющими работникам запирать личную одежду и вещи на время работы? | п. 70 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 6 |
|  | Расположены ли индивидуальные шкафчики для рабочей одежды отдельно от шкафчиков для личной одежды и вещей, если того требуют обстоятельства (например, наличие вредных веществ, влажность, грязь)? | п. 71 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 6 |
|  | Предоставленные работникам раздевалки являются раздельными, или же обеспечено их раздельное использование мужчинами и женщинами? | п. 72 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 6 |
|  | Предусмотрено ли для каждого работника место, в котором он может запирать на ключ личную одежду и вещи, если нет необходимости предоставлять раздевалки? | п. 73 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 6 |
|  | Предоставлено ли работникам достаточное количество соответствующих душевых кабин, если этого требует характер деятельности или охрана здоровья, согласно таблице 1 из приложения № 5 к Минимальным требованиям по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденным ПП № 353/2010? | п. 74 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 8 |
|  | Обеспечены ли раздельные душевые комнаты или предусмотрено раздельное использование душевых комнат мужчинами и женщинами? | п. 75 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 6 |
|  | Снабжаются ли душевые кабины холодной и горячей водопроводной водой? | п. 77 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 10 |
|  | Если наличие душевых кабин необязательно (в силу характера деятельности или состояния здоровья, согласно таблице № 1 из приложения № 5 к Минимальным требованиям по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденным ПП № 353/2010), предусмотрены ли в необходимом количестве умывальные раковины с холодной и горячей водопроводной водой вблизи рабочих постов и раздевалок (одна умывальная раковина на 25 работников)? | п. 78 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 10 |
|  | Предусмотрены ли ввиду соблюдения норм приличий раздельные умывальные раковины или же обеспечено их раздельное использование мужчинами и женщинами? | п. 79 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 6 |
|  | Если душевые или умывальные комнаты расположены отдельно от раздевалок, обеспечено ли удобное сообщение между ними? | п. 80 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 6 |
|  | Предоставлены ли работникам специальные помещения, оснащенные достаточным количеством туалетных кабинок и умывальных раковин согласно таблице № 2 из приложения № 5 к Минимальным требованиям по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденным ПП № 353/2010, и расположенные вблизи рабочих постов, помещений для отдыха, раздевалок и душевых комнат или умывальных раковин? | п. 81 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 15 |
|  | 82. Предусмотрены ли раздельные туалетные кабинки или обеспечено их раздельное использование мужчинами и женщинами? | п. 82 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 10 |
|  | Есть ли помещение для оказания первой помощи? | п. 83 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 10 |
|  | Оснащены ли помещения для оказания первой помощи установками и оборудованием, необходимыми для оказания такой помощи, и позволяют ли использование носилок? | п. 84 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 8 |
|  | Обозначены ли помещения для оказания первой помощи? | п. 85 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010п. 11 Общих минимальных требований в отношении указателей охраны здоровья и безопасности на рабочем месте, утвержденных ПП № 918/2013 |  |  |  |  | 6 |
|  | Оборудование для оказания первой помощи размещено во всех местах, где этого требуют условия труда? имеет соответствующую маркировку и легкодоступно? | п. 86 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010п. 11 Общих минимальных требований в отношении указателей охраны здоровья и безопасности на рабочем месте, утвержденных ПП № 918/2013 |  |  |  |  | 15 |
|  | Если применимо, учитываются ли при организация рабочих мест работники с ограниченными функциональными возможностями (в частности, уделяется ли внимание дверям, проходам, лестницам, душевым комнатам, умывальным раковинам, туалетам, а также рабочим постам, используемым или занимаемым лицами с ограниченными физическими возможностями)? | п. 87 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 10 |
|  | В случае рабочих мест на открытом воздухе организованы ли рабочие посты, пути сообщения и другие зоны или установки на открытом воздухе, используемые или занимаемые работниками в процессе их деятельности, таким образом, чтобы обеспечить безопасное движение пешеходов или транспортных средств? | п. 88 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 15 |
|  | Освещены ли соответствующим образом рабочие посты на открытом воздухе (вне зданий), согласно таблице № 2 из приложения № 3 к Минимальным требованиям по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденным ПП № 353/2010, при помощи искусственного освещения, если естественного освещения недостаточно? | п. 90 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 10 |
|  | Обустроены ли рабочие посты на открытом воздухе таким образом, чтобы, по возможности, работники:* были защищены от неблагоприятных погодных условий и, при необходимости, от падения предметов;
* не подвергались воздействию вредного уровня шума, а также вредным внешним воздействиям, таким как газ, пар или пыль;
* могли быстро покинуть свои рабочие посты в случае возникновения опасности или быстро получить помощь;
* не могли поскользнуться или упасть?
 | п. 91 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 15 |
|  | Есть ли на предприятии должным образом назначенное лицо, имеющее конкретные обязанности по надзору за работниками, работающими в изолированных условиях (если таковые имеются)? | п. 92 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 15 |
|  | Оснащены ли рабочие места в изолированных условиях, если таковые имеются, техническими средствами, позволяющими поддерживать связь с лицом, обеспечивающим надзор:- постоянно автоматически (станции наблюдения, аварийные радиоустройства);- периодически автоматически (радиотелефон, телефон) или- периодически посредством человека (телефонные звонки, радиотелефон, видеокамера и монитор)? | п. 93 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП № 353/2010 |  |  |  |  | 10 |
|  | Был ли проведен анализ рабочих мест в отношении возможных рисков для зрения, физических проблем и проблем психического стресса? | п. 2 Минимальных требований безопасности и охраны здоровья при работе на мониторе, утвержденных ПП № 819/2016 |  |  |  |  | 15 |
|  | Были ли проинформированы работники обо всех аспектах охраны здоровья и безопасности труда в отношении мер, которые применяются с целью снижения рисков для зрения, физических проблем и проблем психического стресса? | подп. 3) п. 4 Минимальных требований безопасности и охраны здоровья при работе на мониторе, утвержденных ПП № 819/2016 |  |  |  |  | 10 |
|  | Проходит ли каждый работник обучение методам использования рабочего места до начала работы за монитором, а также всякий раз, когда существенно изменяется организация рабочего места? | подп. 4) п. 4 Минимальных требований безопасности и охраны здоровья при работе на мониторе, утвержденных ПП № 819/2016 |  |  |  |  | 15 |
|  | Осуществляется ли планирование деятельности работников таким образом, чтобы ежедневная работа за монитором периодически прерывалась посредством перерывов или смены деятельности для снижения чрезмерного использования работниками мониторов, согласно пп. 45-49 Минимальных требований безопасности и охраны здоровья при работе на мониторе, утвержденных ПП № 819/2016? | п. 5, 45-49 Минимальных требований безопасности и охраны здоровья при работе на мониторе, утвержденных ПП № 819/2016 |  |  |  |  | 10 |
|  | Обеспечивает ли работодатель офтальмологическое обследование работников в следующих случаях:1) до начала работы за монитором посредством офтальмологического обследования по ходатайству работника при приеме на работу;2) через промежутки времени, установленные действующими нормативными актами;3) если у работников возникают проблемы со зрением при работе за монитором? | п. 7 Минимальных требований безопасности и охраны здоровья при работе на мониторе, утвержденных ПП № 819/2016 |  |  |  |  | 15 |
|  | Отвечает ли предоставленное работнику рабочее оборудование (экран, клавиатура, рабочий стол или рабочая поверхность, рабочий стул) требованиям, предусмотренным пп. 12-30 Минимальных требований безопасности и охраны здоровья при работе на мониторе, утвержденных ПП № 819/2016? | пп. 12-30 Минимальных требований безопасности и охраны здоровья при работе на мониторе, утвержденных ПП № 819/2016 |  |  |  |  | 15 |
|  | Соответствует ли неионизирующее электромагнитное излучение максимально допустимым уровням, предусмотренным в таблице № 2 из приложения к Минимальным требованиям безопасности и охраны здоровья при работе на мониторе, утвержденным ПП № 819/2016? | п. 39 Минимальных требований безопасности и охраны здоровья при работе на мониторе, утвержденных ПП № 819/2016 |  |  |  |  | 15 |
|  | Соответствует ли уровень шума, издаваемого рабочим оборудованием на рабочем месте или на рабочих местах, максимально допустимым уровням, предусмотренным в таблице № 1 из приложения к Минимальным требованиям безопасности и охраны здоровья при работе на мониторе, утвержденным ПП № 819/2016? | Таблица № 1 из приложения к Минимальным требованиям безопасности и охраны здоровья при работе на мониторе, утвержденным ПП № 819/2016. |  |  |  |  | 10 |

**VI. Общее значение баллов при оценке риска**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Нарушения**  | **Количество****вопросов в****соответствии с****классификацией****нарушений***(все**использованные**вопросы)* | **Количество****нарушений,****выявленных****в ходе****проверки***(все вопросы, ответы на которые указывают на нарушения)* | **Степень соответствия в зависимости от количества нарушений, %***(1-(столб. 3/столб. 2) x100%)* | **Общая весомость вопросов в****соответствии с****классификацией****нарушений***(сумма баллов**всех**использованных**вопросов)* | **Общая весомость выявленных в ходе****проверки****нарушений***(сумма баллов по вопросам, ответы на которые указывают на нарушение)* | **Степень соответствия в зависимости от количества нарушений, %***(1-(столб. 6/столб. 5) x100%)* |
| Незначительные |  |  |  |  |  |  |
| Серьезные  |  |  |  |  |  |  |
| Тяжкие |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** |  |  |  |  |  |  |

**VII. Руководство для оценки вопросов**

|  |  |
| --- | --- |
| **Классификация нарушений** | **Баллы** |
| Незначительные | 1 – 5 |
| Серьезные  | 6 – 10 |
| Тяжкие | 11 - 20 |

**VIII. Перечень соответствующих нормативных актов:**

1. Закон об охране здоровья и безопасности труда № 186-XVI от 10 июля 2008 года;
2. Постановление Правительства о минимальных требованиях по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте № 353 от 5 мая 2010 года;
3. Постановление Правительства о минимальных требованиях в отношении указателей охраны здоровья и безопасности на рабочем месте № 918 от 18 ноября 2013 года;
4. Постановление Правительства о минимальных требований безопасности и охраны здоровья при работе на мониторе № 819 от 1 июля 2016 года.

**Дата составления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Подпись инспекторов, присутствовавших при проверке:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(Фамилия, имя) (Подпись)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(Фамилия, имя) (Подпись)*

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Указываются только те критерии риска, которые применимы к области и лицу, подлежащим контролю. [↑](#footnote-ref-2)